Инструкция по эксплуатации

При транспортировке ПВХ продукции Миттен к месту проведения работ и при последующем ее хранении необходимо соблюдать следующие правила:

**Правила хранения винилового сайдинга Mitten**

* Упаковки с продукцией имеют значительную длину, поэтому их необходимо хранить на ровной горизонтальной поверхности, чтобы они имели опору по всей длине. Если поверхность неровная, упаковки могут деформироваться, что с большой вероятностью приведет к деформации самой продукции.
* Храните упаковки с продукцией Mitten в хорошо проветриваемом сухом помещении с постоянным уровнем влажности.
* Не храните упаковки с продукцией Mitten в условиях, когда температура внутри упаковки может превышать 60°С, например, под воздействием прямых солнечных лучей при температуре выше 30°С.
* Не храните продукцию на темной поверхности в жаркую погоду, под темным навесом или полиэтиленовой пленкой без вентиляции.
* Не храните продукцию Mitten вблизи отопительных приборов.
* Для более длительного хранения (более 10 дней) используйте паллеты или полки. Не храните более 6-7 упаковок сложенных друг на друга.
* При необходимости хранить коробки сложенными друг на друга, вниз укладываются наиболее тяжелые коробки с сайдингом и софитом, на них укладываются более легкие коробки с аксессуарами. Вес одной коробки сайдинга составляет около 40 кг.
* Не храните упаковки на ребре (на узкой стороне коробки), так как это может привести к повреждениям в замковом механизме сайдинга.
* Нужно особо отметить, что виниловый сайдинг Mitten строго запрещается хранить в металлических контейнерах, грузовиках и иных металлических емкостях, предназначенных для транспортировки, длительное время.

**Правила транспортировки винилового сайдинга Mitten**

* Транспортировать продукцию Миттен можно в любых транспортных средствах, длина кузова которых превышает длину коробки.
* При погрузке коробки с сайдингом и софитами укладываются в нижние ряды, сверху укладываются коробки с аксессуарами. Коробки должны быть закреплены соответствующим образом, чтобы избежать их возможного перемещения в процессе транспортировки.
* Транспортировка сайдинга Mitten производится в фирменных картонных коробках. При вынужденной транспортировке сайдинга без коробок, между панелями прокладывается защитный материал, чтобы избежать трения и механического повреждения панелей.

***ВНИМАНИЕ! Гарантия не покрывает случаи, когда продукция была повреждена из-за неправильного хранения или транспортировки, если не были соблюдены выше обозначенные правила.***

**Уход за виниловым сайдингом Mitten**

***ВАЖНО! В отличие от многих других видов облицовки виниловый сайдинг Миттен требует незначительного ухода. Однако, как любой облицовочный материал, эксплуатирующийся на открытом воздухе, виниловый сайдинг время от времени нуждается в Вашем внимании.***

* Виниловый сайдинг можно мыть при помощи обычного садового шланга. Однако, если загрязнение очень сильное, можно использовать для мытья мягкую щетку на длинной ручке или тряпку.
* Для удаления сильных загрязнений несмываемых водой, используйте специальный раствор: 1 чашку моющего средства (например, Tide) и 2 чашки трисодиум фосфата (например, Soilax) растворить в 4 литрах воды.
* Моющее средство можно оставлять на поверхности сайдинга лишь на несколько минут. После того, как вы отмыли поверхность сайдинга от грязи, тщательно смойте моющее средство.
* В некоторых географических районах с повышенной влажностью могут возникать проблемы, связанные с появлением плесени. Для ее очистки в вышеуказанном растворе замените 1 литр воды на 1 литр пятипроцентного гидрохлорида натрия (например, Clorox).
* Для удаления особо прочных пятен могут быть использованы без ущерба для сайдинга абразивные чистящие порошки (например, Comet) или мягкие пятновыводители. Наибольший ущерб, который они могут принести сайдингу – это царапины поверхности и, как следствие, шероховатость поверхности. Такой ущерб незаметен уже на расстоянии нескольких метров от дома.   
  ***ВАЖНО! Вы должны понимать, что использование абразивных средств для чистки гладких поверхностей почти всегда приводит к образованию мелких царапин. Поэтому решение об их использовании Вы должны принимать самостоятельно.***
* Перед использованием чистящих порошков рекомендуем ополоснуть обшивку водой.   
  **ВНИМАНИЕ! Не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор (он может «выбелить» поверхность сайдинга), жидкости для обезжиривания поверхности, жидкости для удаления лака, растворители, а также средства для полировки мебели. Эти средства могут испортить поверхность сайдинга.**